(module SSOP16_WIDE (layer F.Cu) (tedit 4FCBC070)
  (attr smd)
  (fp_text reference U1 (at 1.524 2.032) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.81788 0.81788) (thickness 0.19812)))
  )
  (fp_text value AS5043 (at 0 -1.651) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.81788 0.81788) (thickness 0.19812)))
  )
  (fp_line (start -2.54 2.794) (end -2.54 -2.794) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.54 -2.794) (end 2.54 -2.794) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 -2.794) (end 2.54 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 2.794) (end -2.54 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -2.159 2.413) (end -2.54 2.413) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -2.2225 3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.5875 3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.9525 3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.3175 3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.3175 3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.9525 3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.5875 3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.5875 -3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.9525 -3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.3175 -3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.3175 -3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.9525 -3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.5875 -3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.2225 -3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.2225 3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.2225 -3.81) (size 0.37592 1.4351) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smisioto_eu/3d/smd_dil/ssop-16.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1.25 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
